НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 13 жовтня 2023 р.	Київ	                                № 273 	

Про скасування національних
стандартів

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», відповідно до протоколу ТК 136 «Кріпильні вироби» від 30.06.2023 № 1

НАКАЗУЮ:
1. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2024 року:

1	ДСТУ ISO 225-2001	Кріпильні вироби. Болти, ґвинти, шпильки 
і гайки. Символи і позначення розмірів	
2	ДСТУ ISO 887:2015
(ISO 887:2000, IDT) 	Шайби пласкі для болтів, ґвинтів та гайок 
із метричною наріззю загальної призначеності. Загальний вигляд	
3	ДСТУ ISO 888:2005 	Болти, ґвинти і шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загального призначення	
4	ДСТУ ISO 898-1:2003	Механічні властивості кріпильних виробів, виготовлених з вуглецевої і легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти і шпильки	
5	ДСТУ ISO 898-2:2004 	Кріпильні вироби. Механічні властивості. Частина 2. Гайки з установленими значеннями пробних наватажень. Нарізь з великим кроком	
6	ДСТУ ISO 898-5:2005	Механічні властивості кріпильних виробів 
із вуглецевої та легованої сталі. Частина 5. Ґвинти установні та подібні нарізеві кріпильні вироби, які не працюють на розтягування	
7	ДСТУ ISO 1207:2009	Ґвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні вимоги	
8	ДСТУ ISO 1478:2007	Нарізь самонарізувальних ґвинтів. Технічні вимоги	
9	ДСТУ ISO 1479:2008	Ґвинти самонарізувальні з шестигранною головкою. Технічні умови	
10	ДСТУ ISO 1481:2007	Ґвинти самонарізувальні з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Технічні умови	
11	ДСТУ ISO 1482:2007	Ґвинти самонарізувальні з потайною головкою загального виду та прямим шліцом. Технічні умови	
12	ДСТУ ISO 1483:2007	Ґвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцем. Технічні умов	
13	ДСТУ ISO 1580:2007	Ґвинти з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови	
14	ДСТУ ISO 2009:2008	Ґвинти з потайною головкою звичайного виду та прямим шліцем. Клас точності А. Технічні умови	
15	ДСТУ ISO 2010:2007	Ґвинти з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови	
16	ДСТУ ISO 2320:2006	Гайки шестигранні сталеві самостопорні. Механічні та експлуатаційні властивості	
17	ДСТУ ISO 2342:2009	Ґвинти потайні стопорні з прямим шліцом 
і хвостовиком. Технічні вимоги	
18	ДСТУ ISO 2702:2006	Ґвинти самонарізувальні сталеві термооброблені. Механічні властивості	
19	ДСТУ ISO 3269:2004	Вироби кріпильні. Приймальний контроль	
20	ДСТУ ISO 3506-1:2006	Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 1. Болти, ґвинти та шпильки	
21	ДСТУ ISO 3506-2:2008	Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 2. Гайки	
22	ДСТУ ISO 3506-3:2008	Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Ґвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування	
23	ДСТУ ISO 3506-4:2007	Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 4. Самонарізувальні ґвинти	
24	ДСТУ ISO 4014-2001	Болти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови
	
25	ДСТУ ISO 4016:2007	Болти з шестигранною головкою. Клас точності С. Технічні умови	
26	ДСТУ ISO 4017:2001	Ґвинти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови	
27	ДСТУ ISO 4029:2015 
(ISO 4029:2003, IDT)	Установчий ґвинт із шестигранним заглибленням під ключ і засвердленим кінцем	
28	ДСТУ ISO 4032-2002	Гайки шестигранні, тип 1 класи точності 
А і В. Технічні умови	
29	ДСТУ ISO 4033-2002	Гайки шестигранні, тип 2 класи точності 
А і В. Технічні умови	
30	ДСТУ ISO 4034:2003	Гайки шестигранні. Клас точності С. Технічні умови	
31	ДСТУ ISO 4035:2006 	Гайки шестигранні низькі (з фаскою). Класи точності А і В	
32	ДСТУ ISO 4042:2004	Кріпильні вироби. Покриття електролітичні	
33	ДСТУ ISO 4162:2007	Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом. Дрібна серія. Технічні умови	
34	ДСТУ ISO 4753:2006	Кріпильні вироби. Кінці виробів із зовнішньою метричною наріззю ISO. Розміри	
35	ДСТУ ISO 4759-1-2001	Допуски для кріпильних виробів. Частина 1. Болти, ґвинти, шпильки та гайки. Класи точності А, В і С	
36	ДСТУ ISO 4759-3-2001	Допуски для кріпильних виробів. Частина 3. Шайби пласкі для болтів, ґвинтів та гайок. Класи точності А і С	
37	ДСТУ ISO 4762:2006	Ґвинти з циліндричною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ». Технічні умови	
38	ДСТУ ISO 6157-2:2004	Кріпильні вироби. Дефекти оверхні. 
Частина 2. Гайки	
39	ДСТУ ISO 7040:2010	Гайки шестигранні самостопорні 
(з неметалевим вкладнем) типу 1. Класи міцності 5, 8 та 10. Технічні вимоги	
40	ДСТУ ISO 7042:2009	Гайки шестигранні самостопорні суцільнометалеві типу 2. Класи міцності 5, 8, 10 і 12. Технічні вимоги	
41	ДСТУ ISO 7045:2006	Ґвинти з циліндричною головкою і хрестоподібним шліцем типу H або Z. Клас точності А. Технічні вимоги	
42	ДСТУ ISO 7046-1:2006	Ґвинти з пласкою потайною головкою (звичайного виду) і хрестоподібним шліцем H або Z. Клас точності А. Частина 1. Ґвинти сталеві класу міцності 4,8. Технічні вимоги	
43	ДСТУ ISO 7046-2:2006	Ґвинти з пласкою потайною головкою (звичайного виду) і хрестоподібним шліцем. Клас точності А. Частина 2. Ґвинти з нержавіючої сталі та кольорових металів класу міцності 8.8. Технічні вимоги	
44	ДСТУ ISO 7047:2007	Ґвинти з напівпотайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом типу H або Z. Клас точності А. Технічні умови	
45	ДСТУ ISO 7048:2007	Ґвинти з циліндричною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови	
46	ДСТУ ISO 7049:2007	Ґвинти самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою і хрестоподібним шліцом. Технічні умови	
47	ДСТУ ISO 7050:2007	Ґвинти самонарізувальні з потайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом. Технічні умови	
48	ДСТУ ISO 7051:2007	Ґвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови	
49	ДСТУ ISO 7053:2007	Ґвинти самонарізувальні з шестигранною головкою та буртом. Технічні вимоги	
50	ДСТУ ISO 7094:2015 
(ISO 7094:2000, IDT)	Шайби пласкі. Надвелика серія. Клас 
виробу С	
51	ДСТУ ISO 7719:2009	Гайки суцільнометалеві шестигранні самостопорні типу 1. Класи міцності 5, 
8 і 10. Технічні вимоги	
52	ДСТУ ISO 7721-2:2007	Гвинти з пласкою потайною головкою. Частина 2. Глибина проникнення калібру у хрестоподібний шліц. Технічні вимоги	
53	ДСТУ ISO 8673:2007	Гайки шестигранні, тип 1 з метричною наріззю дрібним кроком. Класи 
точності А і В. Технічні вимоги	
54	ДСТУ ISO 8674:2007	Гайки шестигранні, тип 2 з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи 
точності А і В. Технічні умови	
55	ДСТУ ISO 8675:2007	Гайки шестигранні низькі (з фаскою) з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови	
56	ДСТУ ISO 10642:2006	Ґвинти з потайною головкою та шестигранним заглибленням «під ключ». Технічні умови	
57	ДСТУ ISO 10666:2007	Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні. Механічні та функційні властивості	
58	ДСТУ ISO 10683:2009	Кріпильні вироби. Покриви неелектролітичні, отримані із застосуванням дисперсного цинку. Технічні умови	
59	ДСТУ ISO 10684:2008 	Кріпильні вироби. Покриття гарячеоцинковані. Технічні вимоги та методи випробування	
60	ДСТУ EN 14399-1:2019
(EN 14399-1:2015, IDT)	З’єднання болтові високоміцні для попереднього напруження. Частина 1. Загальні вимоги	
61	ДСТУ ISO 15065:2009	Зенківки конічні для ґвинтів з потайною головкою з конфігурацією головки відповідно до ISO 7721. Розміри	
62	ДСТУ ISO 15330:2003	Кріпильні вироби. Випробування попереднім навантаженням на виявлення водневої крихкості. Метод паралельних опорних поверхонь	
63	ДСТУ ISO 15480:2007	Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні з шестигранною головкою з буртом. Технічні умови	
64	ДСТУ ISO 15481:2007	Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови	
65	ДСТУ ISO 15482:2007	Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні з потайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови	
66	ДСТУ ISO 15483:2007	Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови	
67	ДСТУ ISO 16047:2008	Кріпильні вироби. Випробування крутним моментом і відповідним затискним зусиллям	
68	ДСТУ ISO 16048:2009	Пасивування кріпильних виробів з корозієтривкої нержавкої сталі	
69	ДСТУ ISO 16426:2007	Кріпильні вироби. Система забезпечування якості	
70	ДСТУ ISO 23429:2009	Калібрування шестигранних заглибин. Конструкція та розміри калібрів	

2. Скасувати чинність поправок до національних стандартів з 01 січня 2024 року:

1	ДСТУ ISO 887:2015/
Поправка № 1:2015 
(ISO 887:2000/Cor 1:2006, IDT)	Шайби пласкі для болтів, ґвинтів та гайок із метричною наріззю загальної призначеності. Загальний вигляд	
2	ДСТУ ISO 7094:2015/
Поправка № 1:2015 
(ISO 7094:2000/Cor 1:2000, IDT)	Шайби пласкі. Надвелика серія. Клас 
виробу С	

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Івану Гущину забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів Людмилі Слепченко забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. генерального директора						        Сергій ПАВЛОВ