НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 26 вересня 2019 р.	Київ	                № 295	

Про відновлення дії національних стандартів 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію національних стандартів з 01 жовтня 2019 року:

1.		ДСТУ HD 308 S2:2014	Ідентифікація жил в кабелях і гнучкі шнури 
(HD 308 S2:2001, IDT)	
2.		ДСТУ EN 50065-4-2:2014	Сигнали у низьковольтному електричному устаткованні діапазону частот від 3 кГц 
до 148,5 кГц та від 1,6 МГц до 30 МГц. 
Частина 4-2. Низьковольтні розв’язувальні фільтри. Вимоги щодо безпеки 
(EN 50065-4-2:2001, EN 50065-4-2:2001/
A1:2003, EN 50065-4-2:2001/A2:2005, IDT)	
3.		ДСТУ EN 50117-2-1:2014	Коаксіальні кабелі. Частина 2-1. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують 
у кабельних розподільчих мережах. 
Внутрішні відгалужувальні кабелі для систем, 
що працюють на частотах від 5 МГц 
до 1000 МГц (EN 50117-2-1:2005, 
EN 50117-2-1:2005/A1:2008, 
EN 50117-2-1:2005/A2:2013, IDT)	
4.		ДСТУ EN 50117-2-2:2014	Коаксіальні кабелі. Частина 2-2. 
Групові технічні умови на кабелі, 
які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі 
для систем, що працюють на частотах від 5 МГц 
до 1000 МГц (EN 50117-2-2:2004, 
EN 50117-2-2:2004/A1:2008, 
EN 50117-2-2:2004/A2:2013, IDT)	
5.		ДСТУ EN 50117-2-3:2014	Коаксіальні кабелі. Частина 2-3. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують 
у кабельних розподільчих мережах. 
Розподільчі і магістральні кабелі для систем, 
що працюють на частотах від 5 МГц 
до 1000 МГц (EN 50117-2-3:2004, 
EN 50117-2-3:2004/A1:2008, 
EN 50117-2-3:2004/A2:2013, IDT)	
6.		ДСТУ EN 50117-2-4:2014	Коаксіальні кабелі. Частина 2-4. 
Групові технічні умови на кабелі, 
які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Внутрішні відгалужувальні кабелі 
для систем, що працюють на частотах від 5 МГц 
до 3000 МГц (EN 50117-2-4:2004, 
EN 50117-2-4:2004/A1:2008, 
EN 50117-2-4:2004/A2:2013, IDT)	
7.		ДСТУ EN 50117-2-5:2014	Коаксіальні кабелі. Частина 2-5. 
Групові технічні умови на кабелі, 
які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі 
для систем, що працюють на частотах від 5 МГц 
до 3000 МГц (EN 50117-2-5:2004, 
EN 50117-2-5:2004/A1:2008, 
EN 50117-2-5:2004/A2:2013, 
EN 50117-2-5:2004/AC:2012, IDT)	
8.		ДСТУ EN 50117-3-1:2014	Коаксіальні кабелі. Частина 3-1. 
Групові технічні умови на кабелі, 
які застосовують у телекомунікаційних застосованнях. Мініатюрні кабелі для цифрових систем зв’язку (EN 50117-3-1:2002, IDT)	
9.		ДСТУ EN 50117-4-1:2014	Коаксіальні кабелі. Частина 4-1. 
Групові технічні умови на кабелі для ділової безпровідної телефонії згідно з EN 50173. Внутрішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц 
до 3000 МГц (EN 50117-4-1:2008, 
EN 50117-4-1:2008/A1:2013, IDT)	
10.		ДСТУ EN 50214:2014	Плоскі гнучкі кабелі з полівінілхлоридною оболонкою (EN 50214:2006, 
EN 50214:2006/AC:2007, IDT)	
11.		ДСТУ EN 50250:2014	Перехідні адаптери промислової призначеності (EN 50250:2002, EN 50250:2002/AC:2007, IDT)	
12.		ДСТУ EN 50274:2014	Устатковання розподілення та керування низьковольтне комплектне. Захист проти ураження електричним струмом у разі безпосереднього дотику до небезпечних струмовідних частин (EN 50274:2002, 
EN 50274:2002/AC:2009, IDT)	
13.		ДСТУ EN 50288-7:2014	Кабелі багатоелементні металеві, 
для аналогового і цифрового зв’язку 
та керування. Частина 7. Групові технічні умови для вимірювальних приладів та кабелів керування (EN 50288-7:2005, IDT)	
14.		ДСТУ EN 50288-8:2014	Кабелі багатоелементні металеві, 
для аналогового і цифрового зв’язку 
та керування. Частина 8. Технічні умови 
для кабелів типу 1 з характеристиками до 2 МГц (EN 50288-8:2012, IDT)	
15.		ДСТУ EN 50288-9-1:2014	Багатоелементні металеві кабелі, 
що застосовуються у аналоговому та цифровому зв’язку та керуванні. Частина 9-1. 
Групові технічні умови для екранованих кабелів визначених впритул до 1000 МГц. 
Плоскі та монтажні магістральні кабелі 
(EN 50288-9-1:2012, IDT)

16.		ДСТУ EN 50288-10-1:2014	Багатоелементні металеві кабелі, 
що застосовуються у аналоговому та цифровому зв’язку та керуванні. Частина 10-1. 
Групові технічні умови для екранованих кабелів визначених впритул до 500 МГц. 
Плоскі для перекриття і монтажу магістральні кабелі (EN 50288-10-1:2012, IDT)	
17.		ДСТУ EN 50288-11-1:2014	Багатоелементні металеві кабелі, 
що застосовуються у аналоговому та цифровому зв’язку та керуванні. Частина 11-1. 
Групові технічні умови для неекранованих кабелів визначених впритул до 500 МГц. 
Плоскі для перекриття і монтажу магістральні кабелі (EN 50288-11-1:2012, IDT)	

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор							         Ганна ЛІСІНА