НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 04 грудня 2019 р.	Київ	                № 400	

Про прийняття та скасування національних 
стандартів, прийняття змін та поправок 
до національних стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2019 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими 
та міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:
1.		ДСТУ EN 55016-1-2:2019 
(EN 55016-1-2:2014, IDT; 
CISPR 16-1-2:2014, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-2. Апаратура 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості. Пристрої зв’язку 
для вимірювання кондуктивних збурень
— На заміну ДСТУ CISPR 16-1:2005	
2.		ДСТУ EN IEC 55016-1-4:2019 (EN IEC 55016-1-4:2019, IDT; CISPR 16-1-4:2019, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-4. Апаратура 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості. Антени 
та випробувальні майданчики 
для випромінюваних збурень
— На заміну ДСТУ CISPR 16-1:2005	
3.		ДСТУ EN 55016-1-5:2019 
(EN 55016-1-5:2015, IDT; 
CISPR 16-1-5:2014, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-5. Апаратура 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості. Майданчики 
для калібрування антени та еталонні випробувальні майданчики від 5 МГц 
до 18 ГГц
— На заміну ДСТУ CISPR 16-1:2005	
4.		ДСТУ EN 55016-1-6:2019 
(EN 55016-1-6:2015, IDT; 
CISPR 16-1-6:2014, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-6. Апаратура 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості. Калібрування 
антени ЕМС
— На заміну ДСТУ CISPR 16-1:2005	
5.		ДСТУ EN 55016-2-1:2019 
(EN 55016-2-1:2014, IDT; 
CISPR 16-2-1:2014, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-1. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання кондуктивних збурень
— На заміну ДСТУ CISPR 16-2:2005	
6.		ДСТУ EN 55016-2-2:2019 
(EN 55016-2-2:2011, IDT; 
CISPR 16-2-2:2010, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-2. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання потужності збурень
— На заміну ДСТУ CISPR 16-2:2005	
7.		ДСТУ EN 55016-2-3:2019 
(EN 55016-2-3:2017, IDT; 
CISPR 16-2-3:2016, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-3. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання випромінюваних збурень
— На заміну ДСТУ CISPR 16-2:2005	
8.		ДСТУ EN 55016-2-4:2019 
(EN 55016-2-4:2004, IDT; 
CISPR 16-2-4:2003, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-4. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання несприйнятливості
— На заміну ДСТУ CISPR 16-2:2005	
9.		ДСТУ EN 61000-4-3:2019 
(EN 61000-4-3:2006, IDT; 
IEC 61000-4-3:2006, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до радіочастотних електромагнітних полів випромінення
— Вперше	
10.		ДСТУ EN 61000-4-4:2019 
(EN 61000-4-4:2012, IDT; 
IEC 61000-4-4:2012, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів
— На заміну ДСТУ IEC 61000-4-4:2008	
11.		ДСТУ EN 61000-4-5:2019 
(EN 61000-4-5:2014, IDT; 
IEC 61000-4-5:2014, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до сплесків напруги та струму
—На заміну ДСТУ IEC 61000-4-5:2008	
12.		ДСТУ EN 61000-4-6:2019 
(EN 61000-4-6:2014, IDT; 
IEC 61000-4-6:2013, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до кондуктивних збурень, індукованих радіочастотними полями
— На заміну ДСТУ IEC 61000-4-6:2007	
13.		ДСТУ EN 61000-4-9:2019 
(EN 61000-4-9:2016, IDT; 
IEC 61000-4-9:2016, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до імпульсного магнітного поля
— На заміну ДСТУ IEC 61000-4-9:2007	
14.		ДСТУ EN 61000-4-10:2019 
(EN 61000-4-10:2017, IDT; 
IEC 61000-4-10:2016, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до загасного коливального магнітного поля
— На заміну ДСТУ IEC 61000-4-10:2008	
15.		ДСТУ EN 61000-4-11:2019 
(EN 61000-4-11:2004, IDT; 
IEC 61000-4-11:2004, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги
— Вперше	
16.		ДСТУ EN 61000-4-13:2019 
(EN 61000-4-13:2002, IDT; 
IEC 61000-4-13:2002, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до низькочастотних гармонік та інтергармонік, а також до сигналів систем передавання на портах живлення змінним струмом
— Вперше	
17.		ДСТУ EN 61000-4-16:2019 
(EN 61000-4-16:2016, IDT; 
IEC 61000-4-16:2015, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до кондуктивних несиметричних збурень 
у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц 
— На заміну ДСТУ IEC 61000-4-16:2007	
18.		ДСТУ IEC 61000-4-14:2019 (IEC 61000-4-14:2009, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-14. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до флуктуацій напруги для обладнання 
із силою вхідного струму не більше 
ніж 16 А на фазу
— На заміну ДСТУ IEC 61000-4-14:2008	
19.		ДСТУ CISPR 16-1-1:2019 (CISPR 16-1-1:2015, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-1. Апаратура 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості. Вимірювальна апаратура 
— На заміну ДСТУ CISPR 16-1:2005	
20.		ДСТУ CISPR TR 16-2-5:2019 (CISPR TR 16-2-5:2008, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання параметрів радіозавад 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-5. Вимірювання радіозавад, створюваних фізично великим обладнанням на місці розташування
— На заміну ДСТУ CISPR 16-2:2005	
21.		ДСТУ IEEE 1309:2019 
(IEEE 1309:2013, IDT)	Стандарт IEEE для калібрування сенсорів 
та пробників електромагнітного поля (зокрема й антен) у діапазоні частот 
від 9 кГц до 40 ГГц
— Вперше	

2. Прийняти зміни до національних стандартів, гармонізованих 
з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:
1.		ДСТУ EN 55016-1-2:2019 
(EN 55016-1-2:2014, IDT; CISPR 16-1-2:2014, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 55016-1-2:2014/
A1:2018, IDT; 
CISPR 16-1-2:2014/
A1:2017, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Пристрої зв’язку для вимірювання кондуктивних збурень	
2.		ДСТУ EN 55016-1-5:2019 
(EN 55016-1-5:2015, IDT; CISPR 16-1-5:2014, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 55016-1-5:2015/
A1:2017, IDT; 
CISPR 16-1-5:2014/
A1:2016, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-5. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Майданчики для калібрування антени 
та еталонні випробувальні майданчики 
від 5 МГц до 18 ГГц	
3.		ДСТУ EN 55016-1-6:2019 
(EN 55016-1-6:2015, IDT; CISPR 16-1-6:2014, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 55016-1-6:2015/
A1:2017, IDT; 
CISPR 16-1-6:2014/
A1:2017, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-6. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Калібрування антени ЕМС	
4.		ДСТУ EN 55016-2-1:2019 
(EN 55016-2-1:2014, IDT; CISPR 16-2-1:2014, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 55016-2-1:2014/
A1:2017, IDT; 
CISPR 16-2-1:2014/
A1:2017, IDT)	Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-1. Методи вимірювання збурень 
та несприйнятливості. Вимірювання кондуктивних збурень	
5.		ДСТУ EN 61000-4-3:2019 
(EN 61000-4-3:2006, IDT; 
IEC 61000-4-3:2006, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 61000-4-3:2006/
A1:2008, IDT; 
IEC 61000-4-3:2006/
A1:2007, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до радіочастотних електромагнітних полів випромінення	
6.		ДСТУ EN 61000-4-3:2019 
(EN 61000-4-3:2006, IDT; 
IEC 61000-4-3:2006, IDT)/
Зміна № 2:2019 
(EN 61000-4-3:2006/
A2:2010, IDT; 
IEC 61000-4-3:2006/
A2:2010, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до радіочастотних електромагнітних полів випромінення	
7.		ДСТУ EN 61000-4-5:2019 
(EN 61000-4-5:2014, IDT; 
IEC 61000-4-5:2014, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 61000-4-5:2014/
A1:2017, IDT; 
IEC 61000-4-5:2014/
A1:2017, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до сплесків напруги та струму	
8.		ДСТУ EN 61000-4-11:2019 (EN 61000-4-11:2004, IDT; 
IEC 61000-4-11:2004, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 61000-4-11:2004/ 
A1:2017, IDT; 
IEC 61000-4-11:2004/ 
А1:2017, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги	
9.		ДСТУ EN 61000-4-13:2019 (EN 61000-4-13:2002, IDT; 
IEC 61000-4-13:2002, IDT)/Зміна № 1:2019 
(EN 61000-4-13:2002/
A1:2009, IDT; 
IEC 61000-4-13:2002/
A1:2009, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до низькочастотних гармонік 
та інтергармонік, а також до сигналів систем передавання на портах живлення змінним струмом	
10.		ДСТУ EN 61000-4-13:2019 (EN 61000-4-13:2002, IDT; 
IEC 61000-4-13:2002, IDT)/
Зміна № 2:2019 
(EN 61000-4-13:2002/
A2:2016, IDT; 
IEC 61000-4-13:2002/
А2:2015, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до низькочастотних гармонік 
та інтергармонік, а також до сигналів систем передавання на портах живлення змінним струмом	

3. Прийняти поправки до національних стандартів, гармонізованих 
з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:

1.		ДСТУ EN 61000-4-3:2019 
(EN 61000-4-3:2006, IDT; 
IEC 61000-4-3:2006, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 61000-4-3:2006/
IS1:2009, IDT)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення	
2.		ДСТУ EN 61000-4-6:2019 
(EN 61000-4-6:2014, IDT; 
IEC 61000-4-6:2013, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 61000-4-6:2014/
AC:2015, IDT; 
IEC 61000-4-6:2013/
COR1:2015)	Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до кондуктивних збурень, індукованих радіочастотними полями	

4. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2021 року:

1.		ДСТУ IEC 61000-4-4:2008	Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (IEC 61000-4-4:2004, IDT)	
2.		ДСТУ IEC 61000-4-5:2008	Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до сплесків напруги та струму 
(IEC 61000-4-5:2005, IDT)	
3.		ДСТУ IEC 61000-4-6:2007	Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями 
(IEC 61000-4-6:2006, IDT)	
4.		ДСТУ IEC 61000-4-9:2007	Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до імпульсних магнітних полів 
(IEC 61000-4-9:2001, IDT)	
5.		ДСТУ IEC 61000-4-10:2008	Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до загасного коливального магнітного поля 
(IEC 61000-4-10:2001, IDT)	
6.		ДСТУ IEC 61000-4-14:2008	Електромагнітна сумісність. Частина 4-14. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до флуктуацій напруги 
(IEC 61000-4-14:2002, IDT)	
7.		ДСТУ IEC 61000-4-16:2007	Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до кондуктивних несиметричних завад 
у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц 
(IEC 61000-4-16:2002, IDT)	
8.		ДСТУ CISPR 16-1:2005	Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості 
(CISPR 16-1:2002, IDT)	
9.		ДСТУ CISPR 16-2:2005	Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 2. Методи вимірювання радіозавад 
і несприйнятливості (CISPR 16-2:2002, IDT)	

5. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
6. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. генерального директора		                                      Олександр КИР’ЯНОВ